<Description>
RelucTest
Ferrite Magnet
source: 


<Electric resistivity> at 20*C, (Ohm*m)
1e-06


<Relative permeability>
1


<Coercivity> (A/m)   % nominal



<Remanence flux density> (T)    % nominal
0.0000000001

<Intrinsic coercivity> (A/m)
230800


<Temperature coefficient of remanence flux density> (%/deg.C)
-0.2


<Temperature coefficient of intrinsic coercivity> (%/deg.C)
0.2


<Mass Density> (kg/m^3)
0